



_________________________________________________



    SOLID MESH GENERATION BEFORE ANALYSIS   

_________________________________________________



PROGRAM WILL USE THE FOLLOWING FILES:

    Input:  D:\Autodesk Simulation Manuscript-13032013\c08_Autodesk-Simulation\tut01\c08_tut01.FEM

    Output: D:\Autodesk Simulation Manuscript-13032013\c08_Autodesk-Simulation\tut01\c08_tut01.FEM


COMMAND LINE:
    C:\Program Files\Autodesk\Simulation 2014\SOLIDX.exe -b=0 -o=1 -zw=2 D:\Autodesk Simulation Manuscript-13032013\c08_Autodesk-Simulation\tut01\c08_tut01 -ds=1 -d=0 -u=13 -c=2 -t=1 -progress_pipe=4 -cancel_pipe=5 -za=-1 -zg=1 -m=1 -Td=1 -Tl=5.04974 -Tg=1.2 -Tq=100 


TYPE OF OPERATION:  

    Meshing only surface defined by part 1

    Generating bricks, wedges, pyramids and tetrahedra elements

    Automatically minimizing aspect ratio of solid elements





FINAL STATISTICS:

    Elements built (4,5,6,8 noded): 50826  ( 38789, 8351, 947, 2739 )

    Volume (4,5,6,8 noded %): 49767.457202 (  78.61,  13.91,   2.19,   5.28 )

    Number of nodes: 21210

    Length ratios (avg)    12.9,     8.1,     3.1,     2.4
    Length ratios (max)   746.0,   189.3,    71.0,    31.5
    Aspect ratio: unconstrained (   7.5,   4.1,   1.9,   1.8 )
    Average aspect ratios:      (   1.5,   1.4,   1.1,   1.0 )
    Number of restarts:   0
    Elapsed time: 1 minutes 22 seconds

